記載例25（工事届）

 **バルク供給に係る供給設備の技術上の基準**

 （バルク貯槽による貯蔵で、貯蔵能力が500kgを超え1,000kg未満のときに添付）

|  |  |
| --- | --- |
|  １．貯槽の設備状況 |  　地盤面上　　　・　　　地盤面下 |
|  ２．貯槽の適合性 |  特定設備検査合格証　　・　　特定設備基準適合証 |
|  ３．保安距離 |  ①第１種保安距離（法定1.5ｍ 構造壁等又は埋設設置 0ｍ） 実際距離　　　 　ｍ　保安物件の名称  ②第２種保安距離（法定1.0ｍ 構造壁等又は埋設設置 0ｍ） 実際距離　　　　 ｍ 保安物件の名称  |
|  ４．構造壁等 |  壁の構造　材料　　　　 　　寸法（高さ）　　　ｍ（幅）　　　ｍ |
|  ５．貯槽の表示 |  ＬＰガス及び火気厳禁(朱書き)､緊急連絡先の表示の有無 有 ・ 無 |
|  ６．腐食防止措置 |  下地処理・錆止め塗装等の有無　　　　　　　　　　　　 有 ・ 無 |
|  ７．転倒防止等措置 |  支柱又はサドル等取付けの有無　　　　　　　　　　　　 有 ・ 無 |
|  ８．プロテクター内のガ ス漏れ検知器の設置等 |  ガス漏れ検知器の設置の有無　　　　　　　　　　　　　 有 ・ 無 常時監視システム設置の有無　　　　　　　　　　　　　 有 ・ 無 |
|  ９．火気距離 |  ①火気等の種類 　 火気等との距離 　　　 ｍ ②火気距離が２ｍ以内　防火壁等の設置の有無　　　　　 有 ・ 無 |