（届出様式２）

「博多港景観形成指針」の対象区域内における

緑地等（水辺・回遊空間）の（変更）届出書（中央・博多ふ頭）

令和　　年　　月　　日

（あて先）福岡市長

届 出 者　所　 在　 地

会　 社　 名

代表者氏名

　代 理 人　会　 社　 名

担　 当　 者

　　　　　　（TEL　　　　　　　　　　　　　　　）

次のとおり届け出ます。

|  |  |
| --- | --- |
| 工 事 場 所 | 福岡市　　　　　区 |
| 緑 地 等 名 称 |  |
| 工 事 の 種 類 | 新設　改良　維持補修　付帯施設のみの工事  占用物件工事　その他（　　　　　　　　　　） |
| 工 事 名 称 等 |  |
| 工 事 期 間 | 着手予定　令和　　年　　月　　日～　完了予定　令和　　年　　月　　日 |
| 設　　計　　者 | 会 社 名  所在地 |
| 工 事 施 工 者 | 会 社 名  所在地 |
| 工 事 概 要 |  |

（注）　１　既に届け出た事項の変更を届け出る場合は，（変更）に○を付けてください。

２　届出者は，事業主（福岡市発注工事の場合は発注課）を記載してください。

３　代理人は，実際に協議・相談に来られる方を記載してください。

４　該当する□の中にレ印を付けてください。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受　付　印 | 課　長 | 係　長 | 担　当 | 備考 |
|  |  |  |  |

景観への配慮状況（緑地等（水辺・回遊空間）：中央・博多ふ頭）

（注）　該当する□の中にレ印を付けてください。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配慮事項等 | | | 配慮状況 | 内容・事由 |
| 配慮事項①：  空間構成 | 円滑に移動できるような歩行空間の確保に努める。 | | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| 様々なイベントの開催の舞台としても活用できるよう，機能的なオープンスペースを確保するよう努める。 | | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| 水辺を開放するとともに，水辺へのアクセス性を確保し，開放的で親水性の高い空間形成に努める。 | | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| 配慮事項②：  高木 | １ 樹種 | 「福岡市都市緑化マニュアル」に基づき，居心地のよい緑陰が創出できるよう，樹種の選定に努める。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| 歩行空間内に高木を植栽する場合は，適度な光を通し，明るさや開放感が確保できるような樹種の選定に努める。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| 潮風や地下水位の影響が大きい場所においては，耐潮性に配慮する。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| ２ 配置 | 「福岡市都市緑化マニュアル」に基づき，居心地のよい緑陰が創出しつつ，水辺への見通しや開放感が確保できるよう，樹種の選定に努める。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |

（注）１　該当する□の中にレ印を付けてください。

２　内容・事由欄には，具体的に配慮した内容や，配慮できない理由等を記載してください。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配慮事項等 | | | 配慮状況 | 内容・事由 |
| 配慮事項②：  高木 | ２ 配置 | 歩行空間内に高木を植栽する場合は，移動しやすく快適な歩行空間及び見通しが確保できるよう，適度な間隔を保つなど，配置の工夫に努める。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| ３ 植樹桝 | 歩行空間などで植樹桝を設ける場合は，「福岡市都市緑化マニュアル」に基づく規格を満たすとともに，十分な土壌改良等により，豊かな緑の形成に必要な生育環境の整備に努める。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| ツリーサークルを設置するなど，ゆとりのある歩行空間の確保に努める。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| 配慮事項③：  低木・地被類 | １ 樹種 | １年を通して緑を提供できることや維持管理のしやすさに配慮し，周辺に彩りや明るさ，花が咲くといった四季感などのプラス要素を与える樹種の選定に努める。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| 潮風や地下水位の影響が大きい場所においては，耐潮性に配慮する。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| ２ 配置 | 高木やベンチの周辺などの滞留スペースを中心に植栽し，居心地のよい空間創出に努める。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| ３ 植樹帯 | 土壌改良などによる生育環境の向上に努める。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |

（注）１　該当する□の中にレ印を付けてください。

２　内容・事由欄には，具体的に配慮した内容や，配慮できない理由等を記載してください。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配慮事項等 | | 配慮状況 | 内容・事由 |
| 配慮事項④：  道路照明・サイン等 | 照明，サインなどは，周辺環境と調和しつつ，質の高いデザインとするよう努める。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| サインなどの案内看板は，機能性が確保できる範囲で，可能な限り集約に努める。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| 配慮事項⑤：  演出 | 夜間の賑わいや安全性，防犯にも配慮し，沿道の建築物の照明計画なども踏まえて，必要に応じて歩道照明などの設置に努める。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| 照明を設置する場合は，バナーの掲出が可能な構造とするよう努め，おもてなしや賑わいの演出に配慮する。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| 配慮事項⑥：  電線類 | 電線類は，地中化の他，軒下配線など，目立たないよう工夫に努める。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |
| 分電盤などの陸上施設は，歩行空間を阻害しないよう，植樹帯などの中に収めるとともに，周辺環境との調和に努める。 | 配慮済  未配慮  該当なし |  |

（注）１　該当する□の中にレ印を付けてください。

２　内容・事由欄には，具体的に配慮した内容や，配慮できない理由等を記載してください。