別記様式第２号

**誘 導 灯 の 設 置 概 要 表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　　　　　　　　　　　　　目 | 良 | 否 |
| 誘　　導　　灯　　設　　置　　数 | 　　誘　導　灯　避　難　口 | ・Ａ級 | （　　　　　　　　　　　　　個）・矢印無し（　　　個）・矢印付き（　　　個） |  |  |
| ・B級 | （　　　　　　　　　　　　　個）・矢印無し（　　　個）・矢印付き（　　　個） |  |  |
| ・Ｃ級 | （　　　　　　　　　　　　　個） |  |  |
| 誘　導　灯室 内 通 路 | ・Ａ級 | （　　　　　　　　　　　　　個） |  |  |
| ・B級 | （　　　　　　　　　　　　　個） |  |  |
| ・Ｃ級 | （　　　　　　　　　　　　　個） |  |  |
| 誘　導　灯廊 下 通 路 | ・Ａ級 | （　　　　　　　　　　　　　個） |  |  |
| ・B級 | （　　　　　　　　　　　　　個） |  |  |
| ・Ｃ級 | （　　　　　　　　　　　　　個） |  |  |
| 機　　　　　　能 | 階段通路誘導灯 | 非常照明代替（ 有・無 ）（　　　　　個） |  |  |
| 客 席 誘 導 灯 | （　　　　　　　　　　　　　個） |  |  |
| 減　　光　　形 | ・手動で一括消灯・自動火災報知設備の火災信号で正常点灯 |  |  |
| 消　灯　対　象 | ・全館・部分消灯（　　　　）・その他（　　　　） |  |  |
| 消　灯　方　法 | ・手動で一括消灯施錠装置と連動・光電式自動点滅器・その他（　　　　）自動火災報知設備の火災信号で正常点灯 |  |  |
| 点　　滅　　形 | 自動火災報知設備の火災信号と連動 |  |  |
| 誘導音装置付 | 自動火災報知設備で音響装置を連動停止放送設備等 |  |  |
| 非　常　電　源（６０分） | 有・無・自家発電設備　　・蓄電池設備 |  |  |
| その他 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。

　　　２　選択肢の併記してある欄は，該当事項○で囲むこと。

　　　３　良否欄は，記入しないこと。